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Утверждаю                                                                               Шиляев                                

Генеральный директор                                                            Сергей Николаевич                  

                                             МП  

ЗАО «Руднев-Шиляев» разрабатывает и производит современные измерительные системы и комплексы для различных отраслей промышленности. Оборудование создаётся на основе собственных разработок и современных методов математической обработки результатов измерений на собственной производственной базе.
ПРАЙС-ЛИСТ №1
ЗАО «Руднев-Шиляев»
01 апреля 2019 года

Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 35,

метро: Войковская
Каналы связи: e-mail: adc@rudshel.ru, http://www.rudshel.ru
тел/факс: (495) 787-6367, 787-6368

Представители: Санкт-Петербург: тел.(812)252-0140; 

НДС не облагается, ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев

Штатный комплект поставки продукции
        1.   Устройство ЛА-ХХХ или другое;  

        2.   Комплект ответных разъемов; 

        3.   Руководство по эксплуатации;

        4.   Программное обеспечение для плат сбора, обработки и   ввода - вывода         в ПЭВМ аналоговой информации: 

              (Список поддерживаемых устройств см. приложение       

               http//www.rudshel.ru/soft/)


Стандартная бесплатная поставка:

               4.0  Драйверы для:

                      - Windows XP/Vista/7/8/10;

               4.1  ADCLab SE – программный осциллограф/спектро-анализатор. Использует функциональные   возможности  плат   АЦП.

                     (ОС Windows XP/Vista/7/8/10);
      4.2  Saver SE – утилита непрерывного сбора данных и записи   

                      их в файл на жесткий диск ПК. (ОС Windows XP/Vista/7/8/10);

               4.3  Generator SE – программа для управления платами

                      ГСПФ-051/052/053. (ОС Windows);

               4.4  Converter - программа предназначенная для 

                      конвертация  бинарных .dat файлов в .csv и .txt.
                      (ОС Windows XP/Vista/7/8/10);

               4.5  RSH-SDK – библиотеки, заголовочные файлы и примеры                  

                      программирования на языках: C++, C, C#, VB.Net, VBA, 
                     Delphi, LabVIEW12; 

                     Справка по SDK и руководство по программированию.

	Наименование                  Краткая характеристика                                Цена (руб.)


Дополнительное программное обеспечение
Создание систем на базе компьютера для решения измерительных задач: 
сбор и анализ данных, визуализация, хранение и архивация данных, мониторинг и управление процессами, автоматизация  процессов испытания  и диагностики. 
                (+) - возможность установки дополнительных узлов                  Договор
	Платы сбора данных с интерфейсом USB
	


ЛА-И24USB - АЦП дельта-сигма 24 разряда; 4 синхронных  

       дифф. канала; частота дискретизации: 6,25; 12,5…400, 800 Гц; Uвх= ±2,5 В; ±1,25 В...±78,125 мВ; ±39,0625 мВ; вх. ток 0,5 мкА при Ку=1; 0,5 нА при Ку>1; цифровой порт ТТЛ – 8 вывод, 8 – ввод с защёлкой; питание от USB; 


USB 2.0 High-Speed                                                          
       
    36000 Сертификат RU.С.35.010А №30572                                         

ЛА-50USB - АЦП 10 разрядов; 16 однополюсных/8 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 20 кГц; Uвх= ±5В; коэф. усил. 1, 5,10, 50;  16 цифр. линий: 8-ввод, 8-вывод; USB 2.0 

     
             
     6900
       см. в разделе доп. оборудование: ЛА-ТК50А; ЛА-ТК50; ЛА-ТК50D; ЛА-РЛ8; ЛА-СР50; ЛА-ТК5+кабель на заказ                                                                                                                                         

ЛА-20USB – АЦП 12 разрядов; 32 однополюсных/16 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 50 кГц; Uвх= ±10В…±0,05В; прогр. коэф. усил. на канал отдельно 1, 2,…40, 100, 200; Rвх> 9 МОм; цифровой порт 8 – вывод/ 8 – ввод с защёлкой; USB 2.0 High-Speed                    
    
    23800
       Сертификат RU.C.34.010.A №31913 

       см. в разделе доп. оборудование: ЛА-РЛ8; ЛА-СР50; ЛА-ТК5; ЛА-ТК6 + УД16+кабель на заказ                       

ЛА-2USB-12 – АЦП 12 разрядов; 32 однополюсных/16 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 500 кГц; Uвх= ±10 В…±0,05 В; прогр. коэф. усил. на канал отдельно 1, 2,…40, 100, 200; Rвх> 9 МОм; 2 ЦАП 12 бит; 10 мкс, ±5В; цифровой порт – 8 – вывод/ 8 – ввод с защёлкой; USB 2.0 High-Speed  
       Сертификат RU.C.34.010.A №31913                                                         27200       см. в разделе доп. оборудование: ЛА-РЛ8; ЛА-СР50; ЛА-ТК5; ЛА-ТК6 + УД16+кабель на заказ  
ЛА-2USB-14 – АЦП 14 разрядов; 32 однополюсных/16 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 400 кГц; Uвх= ±10 В…±0,05 В; прогр. коэф. усил. на канал отдельно 1, 2,…40, 100, 200; Rвх> 9 МОм; 2 ЦАП 12 бит; 10 мкс, ±5В; цифровой порт  8 – вывод/ 8 – ввод с защёлкой; USB 2.0 High-Speed  Сертификат RU.С.34.010А №31913



    29100
     
см. в разделе доп. оборудование: ЛА-РЛ8; ЛА-СР50; ЛА-ТК5; ЛА-ТК6; ЛА-УД16 + кабель на заказ  
ЛА-н10-12USB-У - АЦП 12 разрядов; 2 синхронных канала; частота дискретизации 100; 50…1,5625 МГц; Uвх= ±2В, ±1В, ±0,4В, ±0,2В; Rвх= 50 Ом; синхронизация внешняя или от любого канала по уровню или фронту; 


1 МСлово на канал; USB 2.0 High-Speed      

                      61000
ЛА-н10М8-100USB - АЦП 8 разрядов; 2 синхронных канала; макс. частота дискретизации 100 МГц на канал, защита по входу ±150В, прогр. коэф. усил., диапазоны ±25В; ±12,5В; ±5В; ±2,5В; ±1,25В; ±0,625В; ±0,25В; ±0,125 В; Rвх= 1 МОм; полоса 100 МГц; 1 МСлово на канал;


USB 2.0 High-Speed 

 


    56400

см. в разделе доп. оборудование: щуп-ЛА-НР9100; ЛА-100   

ЛА-н4USB – АЦП 8 разрядов; 2 синхронных канала; макс. частота дискретизации 250 МГц, одноканальный режим 500 МГц; защита по входу ±150 В; диапазоны ±25В; ±12,5В; ±5В; ±2,5В; ±1,25В; ±0,625В; ±0,25В; ±0,125В; Rвх= 1МОм; полоса 100 МГц; 1 МСлово на канал; USB 2.0 High-Speed  





   69800

см. в разделе доп. оборудование: щуп ЛА-НР9100; ЛА-100 

ЛА-н1USB – АЦП 8 разрядов; 2 синхронных канала; макс. частота дискретизации 1 ГГц, одноканальный режим 2 ГГц; 4 МСлова на канал; Rвх 1МОм/50 Ом  (переключается программно). При Rвх 1 МОм: диапазоны от ± 25В до ± 0,125В, полоса 100 МГц, защита по входу ± 150В;

        При Rвх 50 Ом: диапазоны от ±1,25В до ± 0,125В, полоса 300 МГц, защита по   входу ± 2,5В;  USB 2.0 High-Speed                                                     117900

 см. в разделе доп. оборудование: щуп ЛА-НР9100; ЛА-100

ЛА-н1USB-У  АЦП 8 разрядов; 2 синхронных однополюсных канала; макс. частота дискретизации 1 ГГц;  Rвх= 50 Ом; диапазоны Uвх: ±1,25В; ±1В; ±0,625В; ±0,5В; ±0,3125В; ±0,25В;  ±0,2В; ±0,125В;  полоса пропускания (-3 дБ) 300 МГц; защита по входу  ±2,5В; ОЗУ 4 МСлова на канал; Организация буфера памяти: кадровый сбор данных. Размер буфера ОЗУ, размер предыстории и истории прогр. кратным степени 2; минимальный размер кадра 1 кСлов на канал, максимальный размер кадра 4 МСлова  на канал; USB 2.0 High-Speed                                                                         126000
ЛА-н2USB-12 – АЦП 12 разрядов; 2 канала; макс. частота дискретизации 

        500 МГц; ОЗУ 2 МСлова на канал; Rвх= 50 Ом; диапазон ±1В ; полоса от 30 МГц до 1 ГГц;  USB 2.0 High-Speed                                                     198000
ЛА-н2USB-14 – АЦП 14 разрядов; 2 канала; макс. частота дискретизации 400 МГц; ОЗУ 2 МСлова на канал; Rвх= 50 Ом; диапазон ±1В ; полоса от 30 МГц до 500 МГц;    USB 2.0 High-Speed                                                   223400
Сириус - АЦП 8 бит; число аналоговых входов - 4 синхронных;  макс. частота дискретизации 5 ГГц в одноканальном режиме; 2,5 ГГц в двухканальном режиме и 1,25 ГГц в четырёхканальном режиме; Rвх= 50 Ом; диапазоны Uвх: ±1,25В; ±1В; ±0,625В; ±0,5В; ±0,3125В; ±0,25В;  ±0,2В; ±0,125В;  полоса пропускания (-3 дБ) 300 МГц; защита по входу  ±2,5В; 8 МСлов на канал в одноканальном  режиме; 4 МСлов на канал в 2х канальном и 


2 МСлова на канал в 4х канальном режиме; USB 2.0 High-Speed
  295200
 ГСПФ-053 – Генератор сигналов произвольной формы; одноканальный; ЦАП       

       14  разрядов; время установления 45 нс; DC, синусоидальный сигнал от    

 0,023 Гц до 10 МГц; Кги  0, 1% от нижнего значения диапазона частот до100КГц; импульсный до 1,7 МГц; фронт не более 25 нс, выброс не более 5%; Uвых= ±5В при Rн= 50 Ом; ±10В при  Rн= 1 МОм;  отключаемый ФНЧ 10,7 МГц; буферная память 256 кСлов; USB 1.1 


 


                                                         27500
Сертификат RU.C.35.010A №18433   

	Платы сбора данных с интерфейсом Ethernet


 ЛА-5 – АЦП 12 разрядов; 16 однополюсных/8 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 16 кГц; U вх= ±10В…±0,05В; прогр. коэф. усил. на канал отдельно 1, 2,…40, 100, 200;  Rвх> 9 МОм; групповая гальваническая развязка 4 кВ; ЦАП 12 разрядов; 2 канала; Uвых= ±10В; память 1 ГБ; 16 ТТЛ вх.; Ethernet  10/100 Мбит/с; 10/100Base-T (витая пара UTP-5) 
    49900
 ЛА-5 (Wi-Fi) – АЦП 12 разрядов; 16 однополюсных/8 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 16 кГц; Uвх= ±10В..±0.05В; прогр. коэф. усил. на канал отдельно 1, 2,…40,100, 200;  Rвх > 9 МОм; групповая гальваническая развязка 4 кВ; ЦАП 12 разрядов; 2 канала; Uвых= ±10В; память 1 ГБ; 16 ТТЛ вх.; Wi-Fi интерфейс                                     


   56000
 ЛА-И24Е(К) -АЦП дельта-сигма 24 бита; 4 синхронных дифф.канала. Частота дискретизации – до 30 кГц; входные напряжения: +/-(2,5В; 1,25В; 0,62В; 0,31В; 0,15В; 0,07В);  аналоговый выход; 4 дискретных выхода типа “сухой контакт”; FLASH память 16ГБ (до 128ГБ); GPS;  встроенный измеритель температуры; RS-232, ETHERNET 10/100


    60540


Программное обеспечение в стоимость не входит и изготавливается по ТЗ Заказчика




                Договор

 Питон - АЦП 12 разрядов; 2 синхронных дифф. канала; макс. частота дискретизации1 ГГц в 2х канальном режиме, 2 ГГц в одноканальном режиме; Uвх= ±0,1В, Rвх= 50 Ом; защита по входу ±1,5В; ОЗУ 32 кСлов на канал, 64 кСлова в одноканальном режиме; Полоса пропускания (-3 дБ) от 0,5 МГц до 600 МГц;  запуск АЦП от внутр. такт. генератора;  внутр. синхронизация канал 0 или 1 по фронту или спаду; цифровой порт: вых. линий – 8, вх. линий – 2; GPS модуль; Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), Ethernet 100 Мбит/сек





  236000
	Платы сбора данных с интерфейсом PCI


ЛА-2М5PCI –  АЦП 12 разрядов; 32 однополюсных/16 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 400 кГц; Uвх= ±10В…±0,05В; Rвх> 100 МОм; прогр. коэф. усил. на  группу каналов 1, 2,…40, 100, 200;  групповая гальваническая  развязка аналоговых входов 1,5 кВ, Bus-master           29600
ЛА-1.5PCI -  АЦП 12 разрядов; 32 однополюсных /16 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 500 кГц; Uвх= ±10В…±0,05В; Rвх> 9 МОм; прогр. коэф. усил. на канал  отдельно 1, 2,…40, 100, 200; буферная память FIFO 
2 кСлов; запуск внешний, от таймера, прогр.;  3 канала счётчика/таймера; цифровой порт – 8 – вывод/ 8 – ввод; Bus-master                                      20000 Сертификат RU.C.34.018A №12771 
ЛА-1.5PCI-14 - АЦП 14 разрядов; 32 однополюсных/16 дифф. каналов; макс. частота дискр. 400 кГц; Uвх= ±10В…±0,05В; прогр. коэф. усил. на канал отдельно 1, 2,…40, 100, 200; буферная память FIFO 2 кСлов; запуск внешний, от таймера, прогр.; 3 канала счётчика/таймера; 
цифровой порт – 8 – вывод/ 8 – ввод; Bus-master;                           
21000
       Сертификат RU.C.34.018A №12771 

Леонардо-II - АЦП 24 разряда; 8 синхр. дифф. каналов; макс. частота дискретизации 102,4кГц; Uвх макс.= ±10В; коэф. усил. задаётся при заказе, (по умолчанию 1); внутр. калибровка нуля и диапазона каждого  канала; групп. гальв. развязка аналог. каналов 200В; буф. память FIFO 1 кСлово. Rвх по переменному току= 1 МОм; Rвх по пост. току= 1 МОм; ICP питание датчиков (4мА); синхронная работа до 8 плат; 8 синхр. цифр. ТТЛ линии  ввода; при Uвх=10В и частоте вх. сигнала 20кГц - С/Ш – 110 дБА, Кги – 90дБ; Bus-master                                                                                           67500
ЛА-н150-14PCI - АЦП 14 разрядов; 2 синхронных  канала, макс. частота дискретизации 10 МГц; Uвх= ±5В; ±2,5В; ±1В; ±0,5В; Rвх= 1 МОм ; прогр. коэф. усил.на каждый канал; 3 канала счётчика/таймера; 
цифровой порт – 8 – вывод/ 8 – ввод; Bus-master
                     45000
ЛА-н20-12PCI - АЦП 12 разрядов; 2 синхронных канала; частоты дискр. 
50; 25; 12,5...0,391 МГц или внешняя.; диапазоны ±2В; ±1В; ±0,4В; ±0,2В; 
Rвх =
50 Ом; синхронизация от любого канала или внешняя ±5В по уровню 
или фронту; 128 кСлов на канал, 8 синхронных ТТЛ линий ввода        45600
ЛАн10-12PCI-У - АЦП 12 разрядов; 2 синхронных канала; частота 

       дискретизации 100 МГц ; 50...6,1035 МГц; Uвх= ±2В, ±1В, ±0,4В,   

       ±0,2В; Rвх=50 Ом; синхронизация от любого канала по уровню или фронту; 

       1 МСлово на канал; 8 синхронных ТТЛ линий ввода; Bus-master
    56000                                                                                                                                                                                                                                                                                

ЛА-н10М8-100 -  АЦП 8 разрядов; 2 синхронных канала; макс. частота дискретизации 100 МГц на канал, защита по входу ±150В, прогр. коэф. усил., диапазоны ±25В; ±12,5В; ±5В; ±2,5В; ±1,25В; ±0,625В; ±0,25В; ±0,125В; Rвх=1 МОм; стробоскоп 1 ГГц, полоса 100 МГц;


1 МСлово на канал; Bus-master  



    58900
ЛА-н10М8-500 -АЦП 8 разрядов; 1 входной однополюсный канал; 


максимальная частота дискретизации 500 МГц; Rвх 1МОм/50 Ом  (переключается программно). При Rвх 1 МОм: диапазоны ±5В; ±2,5В; ±1В; ±0,5В, полоса 100 МГц, защита по входу ± 150В; При Rвх 50 Ом: диапазоны ±2,5В; ±1В; ±0,5В; ±0,2В; полоса 180 МГц, защита по   входу ± 2,5В;
ОЗУ 4МСлова; Bus-master 
  



  117450
ГСПФ-052 - генератор сигналов произвольной формы; одноканальный; ЦАП 14 разрядов; время установления 45 нс; отключаемый ФНЧ 10 МГц; буферная память 256 кСлов; генератор сигналов произвольной формы; 1 канал; DC, синусоидальный сигнал от 0,023 Гц до 10 МГц; Кги от 0,05%; импульсный до 1,7 МГц; фронт не более 25 нс; выброс не более 5%; Uвых= ±5В при 50 Ом; ±10В при 1 МОм; интерфейс PCI       


    27500
       Сертификат RU.C.35.010A №18433

ГСПФ-053 – Генератор сигналов произвольной формы; одноканальный; ЦАП       

       14  разрядов; время установления 45 нс; DC, синусоидальный сигнал от    

        0,023 Гц до 10 МГц; Кги  0, 1% от нижнего значения диапазона частот     до100КГц; импульсный до 1,7 МГц; фронт не более 25 нс, выброс не более 5%; Uвых= ±5В при Rн= 50 Ом; ±10В при  Rн= 1 МОм;  отключаемый ФНЧ 10,7 МГц; буферная память 256 кСлов; USB 1.                                         27500

Сертификат RU.C.35.010A №18433 

ГСПФ-052 -2/3/4/5/6/7/8/9/10  синхронизация от  мастер платы; погрешность  ±1 sample; стоимость составляет: промышленный  компьютер + стоимость плат + кабель синхронизации:

                     252000/267000/281000/296000/310000/325000/339000/381400/411000
       Программное обеспечение разрабатывается по ТЗ Заказчика            Договор

ГСПФ-ПГИ  -  форма генерируемых сигналов - ТТЛ совместимые,  4 выхода, длина буфера  данных 1 МСлово, дискретность данных 4 бита, наим. знач.  высокого уровня  вых. сигнала на нагрузке 50 Ом  +2В; наибольшее знач. низкого уровня  вых. сигнала на нагрузке 50 Ом  +0,5В; Частота смены выходных данных - 32/16/8/4/2/1/0.5/0,25  МГц
, PCI
 
    42300

        Программное обеспечение в стоимость не входит и разрабатывается по ТЗ Заказчика




                Договор 
ЛА-48ДPCI - цифровой ввод/вывод; 48 ТТЛ цифровых линий 82С55А; программируется как 6 портов по 8 бит; PCI 


    14200
Платы сбора данных с интерфейсом ISA
ЛА-И24-3 - АЦП дельта-сигма 24 разряда, 3 синхронных; 6 мультиплексируемых дифф. каналов; время преобразования 20 мс, групповая гальваническая развязка каналов от компьютера 400В; Uвх= ±2,5В;...±0,02В, прогр. коэф. усил.; 8 кСлов ОЗУ; Rвх>100 МОм; ±10В при 1 МОм                                    

   

  37700
ЛА-70М4 -  АЦП 12 разрядов; 16 однополюсных/8 дифф.  каналов; макс. частота дискр. 14 кГц; Uвх= ±5В…±0,5В; Rвх>100 МОм; пользовательский коэф. усил.; 16 цифровых ТТЛ линий ввода/вывода (программируется как два порта по 8 бит)                                              


    12000
ЛА-2М5 - АЦП 12 разрядов; 32 однополюсных/16 дифф. каналов; макс. частота дискретизации 500 кГц; Uвх= ±10 В…±0,05 В; прогр. коэф. усил. на группу канал отдельно 1, 2,…40, 100, 200; буферная FIFO память 2 кСлов; запуск внешний, от таймера, прогр.; 3 канала счётчика/таймера; цифровой порт – 8 – вывод/ 8 – ввод; DMA




    29400
Сертификат RU.C.34.018A №12771                         

ЛА-2ЦАП15 - ЦАП 12 разрядов; 2 канала; 15 мкс; ±10 В, ±5 В, 0-10 В; 3 канала счётчика/таймера; 16 цифровых линий – 8 ввода, 8 – вывода; групповая гальваническая развязка 400В                                                                     24900 
ГСПФ-051 -  ЦАП 14 разрядов; время установления 45 нс; отключаемый ФНЧ 10 МГц; буферная память 256 кСлов; генератор сигналов произвольной формы; 1 канал; DC, синусоидальный сигнал от 0,023 Гц до 10 МГц; Кги  0,05%; импульсный до 1,7 МГц; фронт  не более 25 нс; выброс не более 5%; Uвых= ±5В при 50 Ом; ±10В при 1 МОм; 


    32000
      Сертификат RU.C.35.010A №18433 

ЛА-24Д - цифровой ввод/вывод; 24 ТТЛ цифровые линии;
                       5400
ЛА-96Д - цифровой ввод/вывод; 96 ТТЛ цифровых линий; 3 канала таймера;    

        кварцевый генератор 10 МГц;                                                   
    10300
ЛА-ТМР - 6 каналов счетчиков/таймеров; 16 цифровых линий; 8 ввод /8 вывод;  

       кварцевый генератор 10 МГц;

                                  
   7200
Платы с интерфейсом PCIe
ЛА-48ДPCIe - цифровой порт; 48 линий ввода / вывода; уровни и пороговые значения ТТЛ - совместимые; режимы работы - программное чтение/запись;
        




                      16200
	Осциллографы цифровые запоминающие специальные


В комплект каждого изделия данного раздела включаются два щупа с переключателем на 3 положения 1:1, 1:10, Земля

ОЦЗС-02(PCI) - осциллограф цифровой запоминающий; 2 синхронных канала; макс. частота дискретизации 100 МГц; вертикальное разрешение 8 бит, Uмах= 50В; 5В/дел - 25мВ/дел; диапазон коэффиц. развертки от 2 нс до 200 мс в последовательности 1,2,5; полоса 100 МГц; АЦП 8 разрядов; максимальная частота дискретизации 100 МГц; стробоскоп  1 ГГц; внешняя аналог. синхронизация;  ОЗУ 1 МСлово на канал;                                    69400
ОЦЗС-02(100USB) - осциллограф цифровой запоминающий; 2 синхронных  канала; макс. частота дискретизации 100 МГц, вертикальное разрешение 8 бит, Umax= 50В, 5В/дел.-25мВ/дел.; диапазон коэффиц. развертки от 2 нс до 200 мс в последовательности 1,2,5; полоса 100 МГц; ОЗУ 1 МCлово на канал, внешняя аналог. синхронизация; внешний корпус.                       62400
ОЦЗС-02(100USB) (2/4/6/8/16/24) - осциллограф цифровой запоминающий; 2/4/6/8/16/24  синхронных  канала; максимальная частота дискретизации 100 МГц,  Вертикальное  разрешение 8 бит, Umax= 50В, 5В/дел.- 25мВ/дел.; диапазон коэффиц. развертки от 2 нс до 200 мс в последовательности 1,2,5; полоса 100 МГц; ОЗУ 1 МСлово на  канал, внешняя аналог. синхр.; промышленный компьютер  
261 000/291 000/320 000/350 000/468 000/586 000
ОЦЗС-02(250USB) - осциллограф цифровой запоминающий; 2 синхронных  канала; максимальная частота дискретизации 250 МГц, в режиме удвоения 500 МГц. Вертикальное разрешение 8 бит, Umax= 50В, 5В/дел.- 25 мВ/дел.; диапазон коэффиц. развертки от 2 нс до 200 мс в последовательности 1,2,5; полоса 100 МГц; ОЗУ 1 МСлово на канал, внешняя аналоговая синхронизация; внешний корпус. 



    84000
ОЦЗС-02(250USB)-(2/4/6/8) - осциллограф цифровой запоминающий; 2/4/6/8 синхронных  канала; максимальная частота дискретизации 250 МГц, в режиме удвоения 500 МГц; вертикальное разрешение 8 бит, Umax= 50В, 5В/дел. - 25 мВ/дел.; диапазон коэффиц. развертки от 2 нс до 200 мс в последовательности 1,2,5; полоса 100 МГц; ОЗУ 1 МСлово на канал; внешняя аналоговая синхронизация; промышленный компьютер

     286 000/326 000/370 000/410 000
 ОЦЗС-02(1000USB) - осциллограф цифровой запоминающий; 2 синхронных

       канала; максимальная частота дискретизации 1 ГГц; в режиме удвоения 

       2 ГГц; Вертикальное разрешение 8 бит, при Rвх= 50 Ом Uмах= 2,5В, 250 

       мB/дел. – 25 мВ/дел.; при Rвх = 1 Мом; Uмax= 50В, 5В/дел – 25 мВ/дел. 

       ОЗУ 4 МСлов на каждый канал; внешняя аналоговая синхронизация;
       внешний корпус

    



  121280
ОЦЗС-02(1000USB)-(2/4/6/8) - осциллограф цифровой запоминающий; 2/4/6/8 синхронных канала; максимальная частота дискретизации 1 ГГц; в режиме удвоения 2 ГГц, количество каналов 1/2/3/4; Вертикальное разрешение 8 бит при Rвх= 50 Ом Uмах= 2,5В, 250 мB/дел – 25 мВ/дел. при Rвх= 1МОм Uмax= 50В, 5В/дел – 25 мВ/дел; ОЗУ 4 МСлов на каждый канал; внешняя аналоговая синхронизация; промышленный компьютер
     346 000/445 000/544 000/643 000
ОЦЗС–02(1000USB) - 16/32 - осциллограф цифровой запоминающий, 16/32 синхронных канала, максимальная частота дискретизации 1 ГГц, в режиме удвоения 2 ГГц; вертикальное разрешение 8 бит; Rвх= 50 Ом Uмах = 2,5 В, 250 м/дел – 25 мВ/дел. полоса 300 МГц. ОЗУ 4 МСлов на каждый канал; внешняя аналоговая синхронизация; промышленный компьютер
1 566 900/ 3 052 000
Сириус - осциллограф цифровой запоминающий; число аналоговых входов - 4 синхронных;  макс. частота дискретизации 5 ГГц в одноканальном режиме; 2,5 ГГц в двухканальном режиме и 1,25 ГГц в четырёхканальном режиме; Rвх= 50 Ом; диапазоны 5В/дел – 25 мВ/дел.;  полоса пропускания (-3 дБ) 300 МГц; защита по входу  ±2,5В; 8 МСлов на канал в одноканальном  режиме; 4 МСлов на канал в 2х канальном и 2 МСлова на канал в 4х канальном режиме; внешний корпус; USB 2.0


295200
	Приборы для поверки средств измерений медицинского назначения


Диатест - генератор предназначен для проведения первичной и периодической поверки электрокардиографов по методике Р50.2.009-2001. Виды выходных сигналов: синусоидальный, прямоугольный, ЭКГ, ЧСС1, ЧСС2, ЧСС3, ЧСС4, постоянное напряжение                                                                   63000
       Сертификат RU.C.39.010.A № 43412                                   

Диатест-4 - генератор предназначен для первичной и периодической поверки электрокардиографов, электроэнцефалографов, реографов, миографов, каналов ЭКГ мониторов                                                                             199780
       Сертификат RU.C.39.010.А №32855

Эспиро - установка для поверки спирометров, мобильная малогабаритная, имитирующая «вдох-выдох» человека                                                     685000
       Сертификат RU.C.39.006.А №43233 
Приборы и системы для вибрационных и акустических измерений

СА-02Л - 2 канальный анализатор акустических и вибрационных сигналов; измеряемые функции: авто- и взаимные спектры; авто- и взаимные корреляционные функции; частотные характеристики; функция когерентности, когерентная и некогерентная мощность; гистограммы и функции распределений.; АЦП Леонардо II,  дельта-сигма –24 бита; 8 синхронных каналов; генератор ГСПФ-052; Rвх не менее 1 МОм/ 70пФ; Uвх мах= ±10В; 15 полос пропускания от 50 Гц до 40 кГц; мгновенный динамический диапазон 117дБ;  ICP питание датчиков; блок коммутации БК-8.

Компьютер: Офисный/Промышленный/Переносной   469000/581000/964000
СА-02М - 2 канальный анализатор акустических и вибрационных сигналов; измеряемые функции как в СА-02Л; Леонардо II дельта-сигма 24 бит 2 модуля; 16 синхронных каналов; вход 1 МОм/70пФ; Uвх (В): 10; макс. частота на канал 102,4 кГц; мгновенный динамический диапазон 117 дБ, ICP питание датчиков; блок коммутации БК-16

       Компьютер: Офисный/Промышленный/Переносной 576000/688000/1071000
МА-08/16 - регистратор цифровой измерительный; 

       МА-08: АЦП Леонардо II - дельта-сигма 24 бита; 8 синхронных каналов;  вх. сопр. не менее 1МОм/70пФ; Uвх мах= ±10В; вход - AC/DC; макс. частота на канал 102,4 кГц; мгновенный динамический диапазон 117 дБ; ICP питание датчиков; блок коммутации БК-8
Сертификат RU.E.34.010A №19309

Компьютер: Офисный/Промышленный/Переносной   372000/484000/867000
       МА-16: 2 АЦП Леонардо II - дельта-сигма 24 бита; 16 синхронных каналов;  вх. сопр. не менее 1МОм/70пФ; Uвх мах= ±10В; вход - AC/DC; макс. частота на канал 102,4 кГц; мгновенный динамический диапазон 117 дБ; ICP питание датчиков; блок коммутации БК-16
Сертификат RU.E.34.010A №19309

Компьютер: Офисный/Промышленный/Переносной   514000/626000/998000
СА-02М+МА-16 - Исполнение на базе компьютера:

        c модулями  Леонардо II - 2 шт.; ГСПФ-052 - 1 шт.; БК-16 - 1 шт.
Компьютер: Офисный/Промышленный/Переносной 736000/847000/1231000
СА-02Л+МА-08 - c модулями  Леонардо II;  ГСПФ-052; БК-8
Компьютер: Офисный/Промышленный/Переносной 594000/706000/1089000
Устройства для создания систем
измерители температуры, заряда, тензосигнала
Поверка -  поверка измерительного прибора  


Договор                                                                                                                                                                                                                                   

БК-16 -  блок коммутации 16 каналов; разъёмы СР50 для подключения первичных преобразователей и внешнего старта; Выход – штатный разъём плат сбора данных ЛА-ХХ. Может использоваться в комплекте с МА-8; МА-16; СА-02м; СА-02Л                                                                              22100
ЛА-И24Е(К) -АЦП дельта-сигма 24 бита; 4 синхронных дифф.канала. частота дискретизации – до 30 кГц; входные напряжения: ± (2.5В, 1.25В, 0.62В, 0.31В, 0.15В, 0.07В); аналоговый выход (от ±0 до ±10В); 10ть дискретных выхода типа “сухой контакт”;16ть дискретных выходов(ОК)/входов; FLASH память 16ГБ (до 128ГБ); GPS;  встроенный измеритель температуры; RS-232, ETHERNET 10/100

                     60540

      
Программное обеспечение в стоимость не входит и разрабатывается по ТЗ Заказчика




                Договор                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЛА-РЛ8 - плата с реле; 8 каналов (группа С); AC: 300В-5А; DC: 30В-5А    12400
РШ2731Э - одноканальный усилитель заряда; 0,1 Гц-150 кГц; К передачи = 0,1...250 мВ/пКл; ФВЧ 0,1; 1; 10 Гц и ФНЧ 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0; 30,0; 100 кГц; максимальная амплитуда выходного сигнала 10В; управляется с передней панели или программируется от ПЭВМ (по RS232)               48307
ЛА-УН16 - 16-канальный внешний усилитель-мультиплексор; Rвх не менее 100 МОм; коэффициент усиления задаётся поканально перемычками 1; 10; 100; (пользовательский); Uвх мах= ±10В; защита по входу ±50В; полоса частот для малого сигнала – 100 кГц; для максимального сигнала 10 кГц; скорость нарастания напряжения 1В/мкс; мультиплексор 8х2; возможно раздельное использование усилителей и мультиплексора; питание 10..30В; внешнее устройство с возможностью крепления на Din-рейку                              20400

Дополнительное оборудование и услуги
Кабель ленточный с одним ответным разъемом; длина 1/2/3 м           300/500/700
Кабель-переходник ленточный (2 или > отв. разъемов) 1/2/3 м           400/600/800

Кабель экранированный с одним ответным разъемом 1/2/3 м          850/1900/2900

Кабель-переходник экранирован. (2 или >отв. разъемов) 1/2/3м   1500/2500/3900

Кабель по Вашему заданию                                                                           Договор
Щуп к осциллографу ЛА-HP9100(L=1,4м; 1:1; 1МОм; 90пФ; 1:10; 10МОм; 20пФ)                                                                                                                      1900

Щуп к осциллографу ЛА-100(L=1,5м;1:100; Rвх=100МОм; 7пФ; Uмакс=1200В)






      3600
Разъем ответный к платам ЛА-ХХ серии IDC                                                      120 

Разъем ответный к платам ЛА-ХХ серии D-SUB                                                 240 

Разъем ответный к платам ЛА-ХХ высокочастотный                                          260
Разъем ответный к платам ЛА-ХХ прочий                                                            500
Руководство по эксплуатации к изделиям ЗАО «Руднев-Шиляев»                    340
ЛА-ДИН - платформа на DIN-рельс шириной 107 мм для плат ЛА-ТК5, ЛА-СР50, ЛА-РЛ8, ЛА-УН16 

                                                           1600
ЛА-СР50 -  плата переходник на коаксиальный кабель; 16 входных аналоговых каналов; По заказу устанавливаются: делители; токовые входы; фильтры НЧ на каждый канал                                               

      3600


дополнительное оборудование к платам: ЛА-70М4, ЛА-50USB; ЛА-1.5PCI, ЛА-2М5 и ЛА-2М5PCI; ЛА-20USB; ЛА-2USB, совместима с ЛА-ДИН (поле для макетирования) + кабель  

ЛА-ТК5 -  плата переходник универсальная на витую пару; 32 входных аналоговых канала; делители, токовые входы, фильтры НЧ на каждый канал - устанавливаются по ТЗ заказчика



      5200

 дополнительное оборудование к платам: ЛА-70М4, ЛА-50USB; ЛА-1.5PCI, ЛА-2М5 и ЛА-2М5PCI; ЛА-20USB; ЛА-2USB совместима с ЛА-ДИН (поле для макетирования) + кабель 

ЛА-ТК6 - универсальная переходная плата для подключения плат на витую пару под винт для плат всех модификаций: ЛА-2USB, ЛА-20USB, ЛА-И24USB                                                                                                            1900
ЛА-ТК50А-  плата переходник универсальная на витую пару: 16 аналоговых каналов для платы ЛА-50USB                                                                         450

ЛА-ТК50D -  плата переходник, на цифровой порт: 16 каналов, GND, +5 В,

       пуск, готовность для платы ЛА-50USB; возможно подключение к другим  

       устройствам                                                                                                       450
ЛА-ТК50 - плата переходник универсальная на витую пару: 16 аналоговых каналов с местом под дополнительные компоненты и делители входного сигнала с возможностью установки фильтров                           
        850
Региональные представители ЗАО «Руднев-Шиляев»:
ООО «Диакин-Нева»,  (812) 252-0140; г. Санкт-Петербург;
ООО «Компания База Электроники», (4732)21-00-00, г. Воронеж;

ООО «Компьютерные системы», (343)375-77-52, г. Екатеринбург.
ООО «СПЕЦЭЛСЕРВИС», (495)150-09-11, г. Москва
ЗАО "Компания Сигнал", (495)626-20-40, г. Москва
ЗАО «Руднев-Шиляев»; РФ, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корп. 35, метро: Войковская;
авт. 90; 621
e-mail: adc@rudshel.ru
сайт: http://www.rudshel.ru; 
тел/факс: (495) 787-6367, 787-6368
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          ÇÀÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

        "ÐÓÄÍÅÂ-ØÈËßÅÂ”
________________________________________________
В 2018 году исполнилось 25 лет со дня основания ЗАО «Руднев-Шиляев»
ЗАО Руднев Шиляев является исполнителем СЧ ОКР, СЧ НИР и обладает необходимыми компетенциями в области создания измерительных систем, создания технологических приборов на базе плазменных технологий, создания РКД и ТД на макеты и опытные образцы, проведения испытаний и выполнения работ под контролем ВП МО РФ. Основная цель деятельности ЗАО «Руднев-Шиляев» заключается в решении современных вычислительных задач на базе плат сбора и обработки данных с АЦП, ЦАП, цифровых портов с интерфейсами PCI, PCIe, ISA, USB, Ethernet и промышленных компьютеров, включающих разработку и производство:


- вибрационных и акустических измерительных систем;

- специальных цифровых осциллографов;


- промышленных установок для активации поверхностей материалов неравновесной 

гетерогенной атмосферной холодной СВЧ плазмой;


- приборов для поверки средств измерений медицинского назначения (СИМН);


- нестандартных измерительных систем по техническому заданию Заказчиков.


База предприятия (служба разработки, участок монтажа, участок настройки и контроля) обеспечивает законченный цикл создания современных измерительных приборов.


Осуществляем контрактную сборку электроники по документации Заказчика.


ЗАО «Руднев-Шиляев» имеет разрешительные документы:

· лицензию Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № 21558;
· лицензию Федерального Космического Агентства №1721К на осуществление космической деятельности;

·   лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 007358 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;

· уведомление в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии №120СИ001397111;

· сертифицированную систему качества (сертификат соответствия № ВР 21.1.11448-2017) на соответствие стандартам: - ГОСТ ISO 9001-2011 (гражданская тематика);
- ГОСТ РВ 0015.002-2012 (ВП) (оборонная тематика).
Контроль за изготовлением военной продукции осуществляет отдел 200 ВП МО РФ.

В 2009-2018 годах разработан и изготовлен ряд изделий для МО РФ, Росатома и Метрологических служб

1) Автоматизированный стенд контроля электрических параметров микросборок с оформлением протоколов на все измеряемые в них параметры. Он объединил два рабочих места, заменив все измерительные приборы, аттестован предприятием Заказчика;


2) Анализатор спектра и модуль коммутационный определяют направление и силу ветра. Телеметрическая информация этих изделий после цифровой обработки сигналов передаётся модулю информационного обеспечения и управления метеоаппаратурой. Они внесены в номенклатуру изделий основного производства с поставкой их Заказчику по документации главного конструктора, имеют литеру «О»;


3) Для Авионики разработан и изготовлен опытный образец аналого-цифрового устройства для регистрации и анализа энергии излучения падающей и отражённой волны лазера, что позволяет определить как состав, так и концентрацию веществ находящихся в воздухе;


4) Разработаны, изготовлены и испытаны различные образцы генераторов неравновесной 

гетерогенной атмосферной холодной СВЧ плазмы для активации поверхности материалов;

Материалы, с которыми проводились работы с целью улучшения адгезионных свойств и  активации поверхности: пьезокерамика ЦТС-19, полиимид ПМ1А-20, порошковые сплавы 

металлов, СВЧ керамика, ситалл 50-1, поликор, углепластик. 

Методы контроля: 

-гониометрическое измерение краевого угла смачивания ионизованными и деионизованными 

  жидкостями;

- измерение коэффициента поверхностного натяжения при помощи калиброванных чернил;

- растровая электронная микроскопия (РЭМ);

- измерение диэлектрических параметров керамики в диапазоне частот 100 Гц- 1МГц и диапазоне 

  температур от -100 до +100 С0;

- атомно-силовая микроскопия (АСМ) поверхности в бесконтактном режиме;

-линейный и точечный спектр химического состава поверхности исследуемого материала. 

Достигнутые результаты:

- увеличение значения работы адгезии за счет снижения краевого угла смачивания и увеличения 

  коэффициента поверхностного натяжения;

- улучшение диэлектрических параметров пьезокерамики после обработки спекаемой шихты в среде 

  аргоновой плазмы;

- улучшение однородности вжигания серебросодержащей пасты;
- улучшение качества клеевого соединения полиимида за счет увеличения шероховатости и увеличения 

  значения работы адгезии;

- сглаживание поверхности металлических гранул, равномерное распределение химических элементов 

  входящих в состав гранул по поверхности.
Платы ЦАП и цифрового синтеза сигналов с интерфейсом USB�
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