ЗАО «РУДНЕВ-ШИЛЯЕВ», Москва
	Таблица ОЦЗС (осциллографы цифровые запоминающие специальные) 

	Наименование ОЦЗС
	Базовое устройство
	Максимальная частота дискретизации, МГц
	Количество входных каналов
	Максимальный объём ОЗУ
	Полоса входного сигнала, МГц
	Чувствительность, В/дел
	Стробоскоп
	Входит ли в состав офисный компьютер
	Цена, руб

	
	
	Нормальный режим
	Режим удвоения частоты 
	Нормальный режим
	Режим удвоения частоты
	
	при Rвх
1 МОм
	при Rвх 
50 Ом
	при Rвх
1 МОм
	при Rвх 50 Ом
	
	
	

	ОЦЗС-01 (ISA)
	ЛА-н10М6
	50
	100
	2
	1
	256 кБ
	50
	—
	0,1÷1
	—
	нет
	нет
	19 900

	ОЦЗС-01 (PCI)
	ЛА-н10М6
	50
	100
	2
	1
	256 кБ
	50
	—
	0,1÷1
	—
	нет
	нет
	19 200

	ОЦЗС-02 (USB)
	ЛА-н10USB 
	100
	—
	2
	—
	2 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	нет
	23 500

	ОЦЗС-02 (PCI)
	ЛА-н10М8-100
	100
	—
	2
	—
	2 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	нет
	23 500

	ОЦЗС-02 (100PCI)-2
	ЛА-н10М8-100
	100
	—
	2
	—
	2 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	да
	39 500

	ОЦЗС-02 (100PCI)-4
	ЛА-н10М8-100
	100
	—
	4
	—
	4 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	да
	59 500

	ОЦЗС-02 (100PCI)-6
	ЛА-н10М8-100
	100
	—
	6
	—
	6 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	да
	79 500

	ОЦЗС-02 (100PCI)-8
	ЛА-н10М8-100
	100
	—
	8
	—
	8 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	да
	99 500

	ОЦЗС-02 (250USB)
	ЛА-н4USB
	250
	500
	2
	1
	2 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	5 ГГц
	нет
	31 000

	ОЦЗС-02 (250USB)-2
	ЛА-н4USB
	250
	500
	2
	1
	2 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	5 ГГц
	да
	47 000

	ОЦЗС-02 (250USB)-4
	ЛА-н4USB
	250
	500
	4
	2
	4 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	5 ГГц
	да
	77 000

	ОЦЗС-02 (250USB)-6
	ЛА-н4USB
	250
	500
	6
	3
	6 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	5 ГГц
	да
	107 000

	ОЦЗС-02 (250USB)-8
	ЛА-н4USB
	250
	500
	8
	4
	8 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	5 ГГц
	да
	137 000

	ОЦЗС-02 (250PCI)
	ЛА-н10М8-250
	250
	500
	2
	1
	2 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	нет
	32 500

	ОЦЗС-02 (250PCI)-2
	ЛА-н10М8-250
	250
	500
	2
	1
	2 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	да
	49 500

	ОЦЗС-02 (250PCI)-4
	ЛА-н10М8-250
	250
	500
	4
	2
	4 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	да
	79 500

	ОЦЗС-02 (250PCI)-6
	ЛА-н10М8-250
	250
	500
	6
	3
	6 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	да
	109 500

	ОЦЗС-02 (250PCI)-8
	ЛА-н10М8-250
	250
	500
	8
	4
	8 МБ
	100
	—
	0,025÷5
	—
	1 ГГц
	да
	 139 500

	ОЦЗС-02 (1000USB)
	ЛА-н1USB 
	1000
	2000
	2
	1
	8 МБ
	100
	300
	0,025÷5
	0,025÷0,25
	нет
	нет
	80 000

	ОЦЗС-02 (1000USB)-2
	ЛА-н1USB 
	1000
	2000
	2
	1
	8 МБ
	100
	300
	0,025÷5
	0,025÷0,25
	нет
	да
	96 000

	ОЦЗС-02 (1000USB)-4
	ЛА-н1USB 
	1000
	2000
	4
	2
	16 МБ
	100
	300
	0,025÷5
	0,025÷0,25
	нет
	да
	176 000

	ОЦЗС-02 (1000USB)-6
	ЛА-н1USB 
	1000
	2000
	6
	3
	24 МБ
	100
	300
	0,025÷5
	0,025÷0,25
	нет
	да
	256 000

	ОЦЗС-02 (1000USB)-8
	ЛА-н1USB 
	1000
	2000
	8
	4
	32 МБ
	100
	300
	0,025÷5
	0,025÷0,25
	нет
	да
	336 000


телефон/факс: (495)787-63-67, 787-63-68

e-mail: adc@rudshel.ru, www.rudshel.ru,  ICQ 414471592

В комплект поставки всех осциллографов входят щупы ЛА-НР9100 (1:1; 1:10; Земля). Возможна поставка щупов ЛА-100 (1:100; Земля). Количество щупов в комплекте соответствует количеству входных каналов. В состав офисного компьютера входит системный блок (ОЗУ 512 Мбайт, 
HDD 80 Гбайт, процессор Intel 1,7 ГГц, CDROM), клавиатура и мышь (изменение комплектации возможно по желанию заказчика). 
На жёстком диске установлена лицензионная версия операционной системы Windows XP и специализированное программное обеспечение: 
ADCLab – осциллограф спектроанализатор, Viewer – программа просмотра бинарных данных в виде графика и Converter- программа конвертации бинарных данных в текстовый вид (*.txt, *.CSV).
